附件

道路货运车辆动态监控服务商服务评价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价对象 | 评价内容 | 分值 | 计分标准 | 得分 |
| 服务商 | 车辆数据规范率 | 15 | 每少1%扣1分，扣完为止； |  |
| 100%得满分。 |
| 终端域名设置正确率 | 5 | 每少1%扣1分，扣完为止； |  |
| 100%得满分。 |
| 图片上传正确率 | 20 | 20%得5分，每新增5%加1分 |  |
| 低于20%不得分。 |
| 车辆经营者手机号码验证率 | 15 | 25%得1分，每新增5%加1分 |  |
| 低于25%不得分。 |
| 数据上传时间间隔合格率 | 10 | 50%得1分，每新增5%加1分 |  |
|  | 低于50%不得分。 |
|  | 轨迹完整率 | 15 | 25%得1分，每新增5%加1分 |  |
| 低于25%不得分。 |
|  | 数据合格率 | 20 | 50%得5分，每新增3%加1分 |  |
| 低于50%不得分。 |
| 注：  ①平台的车辆数据存在车牌号、车架号、业户名称、车主姓名、所属区域、联系人电话号码、车辆类型、车辆品牌、车辆型号、吨位、长宽高、轴数等不规范信息的，数据判断为不合格。  ②平台上传的车辆数据存在日期时间、经度、纬度、速度、方向、海拔、车辆状态、报警状态等错误信息的，数据判断为不合格。具体参照《JT/T 808-2011》4.5.8相关信息数据体结构之规则。  ③数据合理参考范围：日期时间：≤当前时间；经度范围：73°33′E至135°05′E；纬度范围：3°51′N至53°33′N；速度：0至160间；海拔：-200至6500之间。 | | | | |